[Version]
Signature="$CHICAGO$"
ClassGUID = {5BC4C441-DA92-11d5-A7D2-00104B488FAF}
Class=Planmeca
provider=%Planmeca%
LayoutFile=layout.inf

; =================== Table of content =========================
[Manufacturer]
%Planmeca%=Planmeca

[Planmeca]
%USB\VID_3914&PID_3474.DeviceDesc%=Dixi2, USB\VID_3914&PID_3474
%USB\VID_3914&PID_3474.DeviceDesc%=Dixi2, USB\Vid_3914&Pid_3474

[PreCopySection]
HKR,,NoSetupUI,,1

[DestinationDirs]
Dixi2.Files.Ext = 10,System32\Drivers

[Dixi2]
CopyFiles=Dixi2.Files.Ext, Dixi2.Files.Inf
AddReg=Dixi2.AddReg

[Dixi2.NT]
CopyFiles=Dixi2.Files.Ext, Dixi2.Files.Inf

[Dixi2.NT.Services]
Addservice = Dixi2, 0x00000003, Dixi2.AddService

[Dixi2.AddService]
DisplayName    = %Dixi2.SvcDesc%
ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3                  ; SERVICE_AUTO_START
ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %10%\System32\Drivers\Dixi2usb.sys
LoadOrderGroup = Base

[Dixi2.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,Dixi2usb.sys

[Dixi2.Files.Ext]

[Dixi2.Files.Inf]

;---------------------------------------------------------------;

[Strings]
Planmeca="Planmeca Group"
Cypress="Cypress Semiconductor"
USB\VID_3914&PID_3474.DeviceDesc="Planmeca Dixi2 USB X-Ray Sensor"
Dixi2.SvcDesc="Planmeca Dixi2 USB X-Ray Digital Sensor Driver (Dixi2usb.sys)"