Lisez-moi, Sirona Reconstruction Server, Version 2.2

# Informations sur le CD Sirona Reconstruction Server

Ce CD contient le Sirona Reconstruction Server en langue allemande et éventuellement dans d'autres versions linguistiques. Le numéro de version correspondant est affiché pendant l'installation.

Numéro d'impression actuel du manuel d'installation : D3437.031.02.06.03

## Remarques

- Dans le cas de systèmes standalone (ordinateurs portables), il convient de veiller à ce que l’adaptateur MS Loop Back Adapter soit installé.

## Composants du Sirona Reconstruction Server

- Sirona Control Server : Acquisition de radiographies et gestion d'informations sur les licences
- Sirona Reconstruction Server : Reconstruction de volumes 3D

Tous les constituants nécessitent une version SIDEXIS XG V 2.4 ou supérieure. Il est donc nécessaire d’installer SIDEXIS avant le Sirona Reconstruction Server – comme décrit dans le manuel SIDEXIS.

## Que devez-vous encore faire après l'installation ?

- La configuration des appareils s'effectue à l'aide de l'application "Configuration des composants de radiographie" (SiXABCon). Cette dernière est démarrée depuis SIDEXIS Manager.

# Installation du Sirona Reconstruction Server

Le CD démarre normalement de manière automatique dès qu'il a été inséré. Dans le cas contraire, lancez le setup en exécutant le fichier "Autorun.exe" dans le répertoire principal du CD.

Pour la suite de l'installation, suivez les instructions des menus. Durant l'installation, le système demande les informations nécessaires et détermine ainsi automatiquement la bonne configuration.

# Conditions requises pour l'installation / le fonctionnement d'un Sirona Reconstruction Server

Système d’exploitation :

- Windows XP Professional Workstation (Service-Pack 3 ou plus récent)
- Windows 7 Ultimate 64 bits

| Exigences minimales | Configuration recommandée
Processeur | DualCore à partir de 2 GHz | QuadCore à partir de 2 GHz
Mémoire centrale | 4 Go de RAM | 4 Go de RAM
Disque dur | au moins 500 Go de capacité disponible | au moins 1 To de capacité disponible
Supports amovibles | DVD-ROM (Dual Layer) | DVD-ROM (Dual Layer)
Système d'exploitation | Windows XP Professional (32 bits) SP3 Windows 7 Professional (32 ou 64 bits) | Windows 7 Ultimate 64 bits
Carte graphique | externe, > 512 Mo, résolution minimale 1280*1024, 16,7 millions de couleurs (TrueColor), Shader Model 3 pour Advanced Rendering dans GALILEOS Implant | externe, > 512 Mo, résolution minimale 1280*1024, 16,7 millions de couleurs (TrueColor), Shader Model 3 pour Advanced Rendering dans GALILEOS Implant
Ecran | adapté à des applications de diagnostic | adapté à des applications de diagnostic
Carte réseau | Carte réseau RJ45, 100 Mbit/s | Carte réseau RJ45, 1 Gbit/s

L'installation nécessite un accès au système en tant qu'administrateur. L'installation des composants du Sirona Reconstruction Serveur requiert des droits d'accès en lecture/écriture/modification/exécution sur les répertoires \SIDEXIS, \PDATA et \Programme\Sirona. Ces droits sont automatiquement activés pendant l'installation.

# Nouvelles caractéristiques de Sirona Reconstruction Server 2.2 - Aperçu

- Amélioration du calibrage

# Suivi des modifications : Déroulement

## Sirona Reconstruction Server 2.1 - Modifications

- MARS: Réduction des artéfacts de métal (ORTHOPHOS XG 3D)
- HD Mode: High Definition Mode (ORTHOPHOS XG 3D)
- Amélioration de la qualité de l'image: Homogénéité (GALILEOS et ORTHOPHOS XG 3D)
- Amélioration de la qualité de l'image: Contraste (GALILEOS et ORTHOPHOS XG 3D)

## Sirona Reconstruction Server 2.0 - Modifications

- Réduction des artefacts métalliques

## Sirona Reconstruction Server 1.8 - Modifications

- Compatibilité avec ORTHOPHOS XG 3D

## Sirona Reconstruction Server 1.7.2 - Modifications

- Lors de la radiographie de service pour l'ajustage du diaphragme, les lignes de tolérance pour le bord de la thyroïde ont été à nouveau supprimées
- Affichage de dose dans Sidexis : La dose s'affiche désormais dans la boîte de dialogue "Décrire l'image".
- Amélioration de la reconstruction : amélioration de l'homogénéité dans le volume (parties molles et os) et meilleure représentation en dehors du volume 100 %.
- L'exportation tierce supporte une résolution de 0,15 mm et 0,2 mm et une exportation en 16 bits.

## Sirona Reconstruction Server 1.7 - Modifications

- Tous les constituants sont compatibles avec XGNetDeploy
- Nouvelles langues : chinois simplifié, chinois traditionnel
- Modifications nécecssaires pour le diaphragme mécanique GALILEOS
- Sirona Control Admin donne des infos détaillées sur l'utilisation des licences (station)
- Possibilité d'affichage de jeux de caractères asiatiques sur l'Easypad de GALILEOS
- Classic-PAN: réduction des artefacts
- Classic-PAN disponible avec tous les systèmes
- Amélioration du calibrage
- Amélioration de l'algorithme de reconstruction (SNR, homogénéité dans le volume)
- Sirona Control Server avec bouton Restart
- Compatibilité avec Windows Vista, également pour le serveur GALILEOS

## Sirona Reconstruction Server 1.6 - Modifications

- Adaptations pour GALILEOS Comfort, prise en compte de nouvelles ID delicences
- Classic-PAN: Nouvelle vue panoramique avec technique de tomographie (enfonction des licences et des agréments nationaux)

## Sirona Reconstruction Server 1.5 - Modifications

- Fonction intégrée pour la création du GALILEOS Viewer avec unenregistrement de données
- Reconstruction plus rapide
- Transmission plus rapide entre l'appareil et la RCU grâce à la compression des données
- Langues supplémentaires : japonais, coréen, néerlandais, portugais,russe
- One Button Rescue: Importation aisée des cas Rescue d'un seul clic de souris
- Les conteneurs de données vides sont effacés lors du démarrage du service
- Nouveau programme VO2 pour la création d'un volume avec 300 µm de longueur d'arête des voxels - d'où un traitement plus rapide avec un volume de données moindre
- Réduction des quantités de données - la taille du volume 3D reconstruit a été ramenée de 256 à 180 Mo

## Sirona Reconstruction Server 1.4 - Modifications

- Sirona Control Server peut être démarré depuis chaque station de travail
- Sirona Control Admin peut être démarré simplement depuis Sidexis-Manager pour des cas Rescue et pour la gestion des licences
- Mesure de dose commutée sur rayonnement permanent afin de permettre l’utilisation d’une gamme plus étendue de dosimètres.

# Service d’assistance téléphonique

Pour toute question ou demande d'assistance, contactez :
Tél. +49 (0) 62 51 / 16 - 16 16

Formulaire de contact pour les demandes techniques

Bon travail avec le Sirona Reconstruction Server et merci de votre décision d’achat.

Votre équipe SIDEXIS

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstr. 31
D - 64625 Bensheim