Liesmich Sirona Reconstruction Server, Version 2.2

# Informationen zur Sirona Reconstruction Server CD

Diese CD enthält den Sirona Reconstruction Server in deutscher Sprache und ggf. in weiteren Sprachversionen. Die jeweilige Versionsnummer wird während des Setups angezeigt.

Aktuelle Drucknummer des Installationshandbuchs: D3437.031.02.06.01

## Hinweise

- Bei Standalone-Systemen (Laptops) ist darauf zu achten, dass der MS Loop Back Adapter installiert ist.

## Komponenten des Sirona Reconstruction Servers

- Sirona Control Server: Akquirieren von Aufnahmen und Verwalten von Lizenz-Informationen
- Sirona Reconstruction Server: Rekonstruktion von 3D Volumina

Alle Komponenten sind auf SIDEXIS XG V 2.4 oder höher angewiesen. Daher muss SIDEXIS vor dem Sirona Reconstruction Server installiert werden, wie im SIDEXIS-Handbuch beschrieben.

## Was müssen Sie nach der Installation noch tun?

- Die Konfiguration der Geräte erfolgt mit Hilfe der Applikation "Konfiguration der Röntgenkomponenten" (SiXABCon). Diese wird über den SIDEXIS Manager gestartet.

# Installation Sirona Reconstruction Server

Die CD startet nach dem Einlegen normalerweise automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, so starten Sie das Setup durch ausführen der Datei "Autorun.exe" im Hauptverzeichnis der CD.

Die weitere Installation erfolgt menügeführt. Während des Installationsablaufes werden die notwendigen Informationen Abgefragt. Dadurch wird automatisch die richtige Konfiguration ermittelt.

# Voraussetzungen für Installation/Betrieb eines Sirona Reconstruction Servers

Betriebssystem:

- Windows XP Professional Workstation (ServicePack 3 oder neuer)
- Windows 7 Ultimate 64-Bit

| Mindestanforderung | Empfohlene Konfiguration
Prozessor | DualCore ab 2GHz | QuadCore ab 2GHz
Hauptspeicher | 4GB RAM | 4GB RAM
Festplatte | mind. 500 GB freier Speicher | mind. 1 TB freier Speicher
Wechselmedien | DVD-ROM (Dual Layer) | DVD-ROM (Dual Layer)
Betriebssystem | Windows XP Professional (32-Bit) SP3 Windows 7 Professional (32- oder 64-Bit) | Windows 7 Ultimate 64bit
Grafikkarte | extern, >512MB, Mindestauflösung 1280*1024, 16,7Mio Farben (TrueColor), Shader Model 3 für Advanced Rendering in GALILEOS Implant | extern, >512MB, Mindestauflösung 1280*1024, 16,7Mio Farben (TrueColor), Shader Model 3 für Advanced Rendering in GALILEOS Implant
Bildschirm | geeignet für diagnostische Anwendungen | geeignet für diagnostische Anwendungen
Netzwerkkarte | Netzwerk RJ45, 100MBit/s | Netzwerk RJ45, 1GBit/s

Die Installation erfordert die Systemanmeldung als Administrator. Zum installieren der Sirona Reconstruction Server Komponenten benötigen Sie die Zugriffsrechte lesen/schreiben/ändern/ ausführen auf die Verzeichnisse \SIDEXIS, \PDATA und \Programme\Sirona. Während der Installation werden diese automatisch gesetzt.

# Neue Features von Sirona Reconstruction Server 2.2 - Überblick

- Kalibrierung verbessert

# Hotline

Für den Fall, dass Sie Fragen haben oder einmal nicht mehr weiterwissen:
Tel. +49 (0) 62 51 / 16 - 16 16

Kontaktformular für Technische Anfragen

Viel Spaß bei der Arbeit mit dem Sirona Reconstruction Server und vielen Dank für Ihre Kaufentscheidung.

Ihr SIDEXIS Team

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstr. 31
D - 64625 Bensheim

# Historie

## Sirona Reconstruction Server 2.1 Änderungen

- MARS: Metallartefaktreduktion (ORTHOPHOS XG 3D)
- HD Mode: High Definition Modus (ORTHOPHOS XG 3D)
- Bildqualitätsverbesserung: Homogenität (ORTHOPHOS XG 3D und GALILEOS)
- Bildqualitätsverbesserung: Kontrast (ORTHOPHOS XG 3D und GALILEOS)

## Sirona Reconstruction Server 2.0 Änderungen

- Metallartefaktreduktion

## Sirona Reconstruction Server 1.8 Änderungen

- Unterstützung des ORTHOPHOS XG 3D

## Sirona Reconstruction Server 1.7.2 Änderungen

- Bei der Serviceaufnahme für die Blendenjustage wurden die Toleranzlinien für die Schilddrüsenkante wieder entfernt.
- Dosisanzeige in Sidexis: Im „Bild beschreiben“-Dialog wird jetzt die Dosis angezeigt.
- Verbesserung der Rekonstruktion: verbesserte Homogenität im Volumen (Weichteile und Knochen) und bessere Darstellung außerhalb des 100% Volumens.
- Fremdhersteller Export unterstützt Auflösung von 0,15mm und 0,2mm und 16 Bit Export

## Sirona Reconstruction Server 1.7 Änderungen

- Notwendige Änderungen für GALILEOS mechanische Blende
- Asiatische Zeichensätze können auf GALILEOS EasyPad angezeigt warden
- Classic PAN Artefaktenreduktion auf allen Systemen verfügbar
- Kalibrierung verbessert
- Rekonstruktionsalgorithmus verbessert (SNR, Homogenität im Volumen)
- Sirona Control Server mit Restart-Schaltfläche
- Windows Vista Unterstützung auch für GALILEOS Server

## Sirona Reconstruction Server 1.6 Änderungen

- Anpassungen für GALILEOS Comfort, Berücksichtigung neuer Lizenz-IDs
- Classic-PAN: Neue Panorama-Ansicht mit Verwischungstechnik (Abhängig von Lizenzierung und Länderzulassung)

## Sirona Reconstruction Server 1.5 Änderungen

- Integrierte Funktion zum Erstellen des GALILEOSViewers mit einem Datensatz
- Schnellere Rekonstruktion
- Schnellere Datenübertragung vom Gerät zur RCU durch Datenkompression
- Weitere Sprachen: Japanisch, Koreanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch
- One Button Rescue: Rescuefällen können komfortabel mit einem Klick importiert werden
- Leere DataContainer werden beim Servicestart gelöscht
- Neues Programm VO2 zum Erstellen eines Volumens mit 300µm Voxelkantenlänge – erlaubt schnellere Verarbeitung mit kleinerer Datenmenge
- Reduzierung der Datenmengen - Die Größe der rekonstruierten 3D Volumen wurde von 256 auf 180MB reduziert

## Sirona Reconstruction Server 1.4 Änderungen

- Sirona Control Server kann von jeder Workstation aus gestartet werden
- Sirona Control Admin für Rescue-Fälle und Lizenzverwaltung kann bequem aus Sidexis-Manager gestartet werden
- Dosismessung auf Dauerstrahlung umgestellt um eine erweiterte Bandbreite von Dosismessgeräten verwenden zu können.