[Menu]
1=SENSORE digitale
2=Avviare con Windows®
3=Configurazione
4=Immagini rimanenti
5=Terminare
10=Nuova immagine dell'esposizione durante  
11=Nessun'esposizione
12=sec
13=Permanente
14=Enable connection
15=Disable connection at timeout
20=Display sensor orientation during
21=Update firmware now



[Strings]
100=Attivare/Disattivare il sensore
101=Con/Senza prolunga
301=No Notare: Definizione standard- acquisizione veloce- maggior  sensibilitą ai raggi X
302=Notare: alta definizione- Contenuto con maggiori informazioni radiologiche
500=Warning: You are about to change your WI-FI parameters. Read carefully the user manual before doing this command.
501=Your action was taken in account.
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.



[Config]
0=CONFIGURAZIONE
1=OK
2=Annullare
160=Modello
128=PCI
129=USB
163=Opzione
132=Visibile
130=risoluzione totale
133=con cavo
161=Comportamento
127=Con il bottone attivare/disattivare sensore
101=Attivazione durante:
102=minuti
125=Permanente
162=Immagine
118=Contrasto
116=Filtro
;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500

328=Date and time on image
330=Factory Settings

456=Film alike
457=Auto contrast
458=Test mode



[LastImages]
0=IMMAGINI RESTANTE
1=Leggere
2=Annullare
10=confermare
11=attenzione
1016=Vedere compendio
1018=Cancellare
1017=leggere prima di cancellare

[WIFIX]
1=OK
2=Cancel
450=IP Address 
451=Sub-Net Mask
452=Channel
453=SSID
