[Menu]
1=X-RAY SENSOR
2=Start when Windowsｮ starts
3=使用条件設定
4=Remaining images
5=Exit
10=新イメージの表示時間 
11=表示なし
12=秒
13=制限なし
14=Enable connection
15=Disable connection at timeout
20=Display sensor orientation during
21=Update firmware now


[Strings]
100=稼動中･休止中ｾﾝｻｰ
101=ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｺｰﾄﾞ・有り/無し
301=標準解像度\n-快速取得-要注意！X線照射
302=高解像度\n-高解像度画像の生成-詳細自己診断情報の開示
500=Warning: You are about to change your WI-FI parameters. Read carefully the user manual before doing this command.
501=Your action was taken in account.
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.


[Config]
0=使用条件設定
1=保存
2=ｷｬﾝｾﾙ
160=ﾓﾃﾞﾙ
128=PCI
129=USB
163=Tool bar
132=ｵﾌﾟｼｮﾝ
130=ﾌﾙ解像度
133=ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ使用
161=Behavior
127=作動状況表示
101=通電時間:
102=分
125=常時
162=画像
118=同等
116=鮮明度
;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500

328=Date and time on image
330=Factory Settings

456=Film alike
457=Auto contrast
458=Test mode



[LastImages]
0=REMAINING IMAGES
1=Load
2=Cancel
10=Confirm by Yes
11=Warning
1016=Preview
1018=Delete
1017=Delete on load


[WIFIX]
1=OK
2=Cancel
450=IP Address 
451=Sub-Net Mask
452=Channel
453=SSID
