[Menu]
1=X 射线传感器
2=系统起动时自动起动
3=设置
4=剩余图像
5=结束
10=设置新摄取图像显示模式
11=不显示
12=秒
13=持续显示
14=允许 WI-FI 连接
15=传感器使用完闭时断截 WI-FI 连接
20=传感器定向显示模式
21=Update firmware now



[Strings]
100=开启/关闭 X射线传感器
101=是/否 接加长接线
301=标准清晰度- 快速捕捉图像- 对X射线辐射更灵敏
302=高清晰度- 生成高清晰度图像- 显示更多祥细诊断信息
500=警告: 您试图改变您的 WI-FI 参数。请事先认真阅读用户使用手册。
501=您的指令已被执行。
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.


[Config]
0=设置
1=保存
2=取消
160=模式
128=PCI
129=USB
163=工具
132=显示
130=高清晰度
133=加长接线
161=行为
127=显示 开启/关闭 按纽
101=开启持续:
102=分钟
125=永久
162=图像处理
118=均匀对比度
116=图像增强滤波

;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500

328=将日期和时间写在图像里
330=工厂设置参数

456=如同X光片
457=自动对比度条节
458=测试摸式



[LastImages]
0=剩余图像
1=装载图像
2=取消
10=请确认
11=请注意
1016=预览
1018=删除图像文件
1017=装载图像后删除其文件

[WIFIX]
1=OK
2=Cancel
450=IP Address 
451=Sub-Net Mask
452=Channel
453=SSID
