[Menu]
1=Röntgen szenzor
2=Indítás a windows indulásakor
3=Beállítás
4=Megmaradó képek
5=Kilépés
10=Display new image during 
11=No display
12=sec
13=Permanent
14=Enable connection
15=Disable connection at timeout
20=Display sensor orientation during
21=Update firmware now



[Strings]
100=Szenzor aktiválás/deaktiválás
101=Vezetékes/Vezeték nélküli üzemmód
301=Standard felbontás- Azonnali megjelenés - Fokozott röntgen sugár érzékenység
302=Teljes felbontás- Teljes felbontású kép készítése- Részletesebb diagnosztikai információk megjelenítése
500=Warning: You are about to change your WI-FI parameters. Read carefully the user manual before doing this command.
501=Your action was taken in account.
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.


[Config]
0=Beállítás
1=Ment
2=Elvet
160=Modell
128=PCI
129=USB
163=Munkaablak
132=Opciók
130=Teljes felbontás
133=Vezetékes üzemmód
161=Viselkedés
127=Aktiváló gomb megjelenítése
101=Aktiválás:
102=percre
125=Állandó
162=Kép
118=Egyenlít
116=Élesít

;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500

328=Date and time on image
330=Factory Settings

456=Film alike
457=Auto contrast
458=Test mode



[LastImages]
0=Megmaradó képek
1=Betölt
2=Elvet
10=Kérjük nyugtázza
11=Figyelmeztetés
1016=Előzetes kép
1018=Töröl
1017=Törlés betöltéskor

[WIFIX]
1=OK
2=Cancel
450=IP Address 
451=Sub-Net Mask
452=Channel
453=SSID
