[Menu]
1=X-RAY SENSOR
2=Arrancar com o Windows®
3=Configuração
4=Imagens temporàrias
5=Acabar
10=Visualizar as imagens durante  
11=Sem visualização
12=seg
13=Permanentemente
14=Activar ligação
15=Desactivar ligação se o tempo acabar
20=Display sensor orientation during
21=Update firmware now



[Strings]
100=Activar/Desactivar o sensor
101=Com/Sem cabo
301=Definição standard- Aquisição mais rápida- Mais sensivel aos raios X
302=Full Resolution- Contem mais informações radiologicas
500=Atenção: Você està prestes a modificar os parametros WI-FI. Leia cautelosamente o manual antes de efectuar esta operação.
501=A sua modificação ficou gravada.
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.


[Config]
0=CONFIGURACÃO
1=OK
2=Anular
160=Modelo
128=PCI
129=USB
163=Barra de opções
132=Opção visível
130=Full resolution
133=Com cabo
161=Comportamento
127=Com o botão activação/desactivação sensor
101=Activação durante:
102=minutos
125=Permanente
162=Imagem
118=Equalize
116=Contraste

;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500

328=Data e hora na imagem
330=Ajustes da fábrica

456=Como um filme
457=Auto contraste
458=Modo Teste



[LastImages]
0=IMAGENS TEMPORARIAS
1=Leitura
2=Anular
10=Confirme S.F.F.
11=ATENCÃO
1016=Prévisualisação
1018=Apagar
1017=Apagar apòs leitura

[WIFIX]
1=OK
2=Cancel
450=IP Address 
451=Sub-Net Mask
452=Channel
453=SSID
