[Menu]
1=RADYOGRAFİ SENSÖRÜ
2=Windows® başladığında başla
3=Konfigürasyon
4=Diğer görüntüler
5=Çık
10=bu esnada yeni görüntüyü göster 
11=Görüntü yok
12=Sn
13=Ebediyen
14=Enable connection
15=Disable connection at timeout
20=Display sensor orientation during
21=Update firmware now




[Strings]
100=Sensörü aktive et/deaktive et
101=Uzatma ile/Uzatmasız
301=Kontrol edilmedi: Standart çözünürlülük- Daha hızlı görüntü alımı- Röntgen ışınına daha hassas
302=Kontrol edildi: Tam çözünürlülük- Görüntüyü tam çözünürlükle oluştur- Daha detaylı diagnostik bilgi ver
500=Warning: You are about to change your WI-FI parameters. Read carefully the user manual before doing this command.
501=Your action was taken in account.
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.



[Config]
0=KONFIGÜRASYON
1=Tamam
2=İptal
160=Model
128=PCI
129=USB
163=Araç çubuğu
132=Görünür
130=Tam çözünürlülük
133=Uzatma ile
161=Davranış
127=Aktivasyon tuşunu göster
101=Esnasında aktive et:
102=Dakika
125=Ebediyen
162=Görüntü işleme
118=Eşitle
116=Keskinleştir
328=Görüntü üstünde zaman ve tarih
330=Factory Settings

456=Film alike
457=Auto contrast
458=Test mode



;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500




[LastImages]
0=GERİ KALAN GÖRÜNTÜLER 
1=Yükle
2=İptal
10=Lütfen onaylayın
11=Uyarı
1016=Ön görüntü
1018=Sil
1017=Yüklemede sil

[WIFIX]
1=Write
2=Cancel
450=IP Address 
451=Sub-Net Mask
452=Channel
453=SSID
454=Read current
455=Default

