[Menu]
1=CAPTADOR INTRA-ORAL
2=Iniciar con el arranque de Windows®
3=Configuración
4=Imágenes en espera
5=Salir
10=Mostrar nueva imagen durante 
11=No mostrar
12=seg
13=Permanente
14=Activar la conexión
15=Desactivar la conexión al final de la utilización
20=Mostrar la orientación del captador durante
21=Update firmware now



[Strings]
100=Activar/Desactivar el captador
101=Seleccionado : con cable/Sin seleccionar cable
301=Sin seleccionar : Resolución estandar - Adquisición más rapida- Más sensibilidad a los rayos X
302=Seleccionado : Plena resolución - Definición máxima - más informaciones radiológicas
500=Atención: Los parámetros Wi-Fi serán modificados. Lea atentamente el manual de usuario antes de usar esta función.
501=La acción ha sido realizada.
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.


[Config]
0=CONFIGURACION CAPTADOR
1=OK
2=Cancelar
160=Modelo
128=PCI
129=USB
163=Herramientas
132=Opción visible
130=Plena resolución
133=Con prolongador
161=Funcionamiento
127=Con botón activación/desactivación captador
101=Activacion durante:
102=minutos
125=Permanente
162=Procesando imagen
118=Compensación
116=Filtro

;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500

328=Fecha y hora en la imagen
330=Parámetros originales

456=Contraste radiografía
457=Contraste automático
458=Modo test



[LastImages]
0=Imágenes en espera
1=Cargar
2=Cancelar
10=Confirme por favor
11=Atención
1016=Previsualizar
1018=Borrar
1017=Borrar lo cargado

[WIFIX]
1=OK
2=Cancel
450=IP Address 
451=Sub-Net Mask
452=Channel
453=SSID
