[Menu]
1=X-RAY SENSOR
2=Uruchamiaj przy starcie systemu
3=Konfiguracja
4=Katalog ze zdjęciami
5=Wyjście
10=Wyświetlaj nowe zdjęcia 
11=Nie wyświetlaj
12=sekund(ę)
13=Stale


[Strings]
100=Aktywacja/Dezaktywacja Czujnika
101=Z/Bez przedłużenia
301=Standardowa Rozdzielczość
302=Pełny
500=Warning: You are about to change your WI-FI parameters. Read carefully the user manual before doing this command.
501=Your action was taken in account.


[Config]
0=KONFIGURACJA
1=OK
2=Anuluj
160=Model
128=PCI
129=USB
163=Pasek narzędzi
132=Opcje
130=Pełna rozdzielczość
133=z przedłużeniem
161=Behavior
127=Pokaż przycisk aktywacji
101=Przeprowadź aktywację w czasie:
102=minut(y)
125=Na stałe
162=Obraz
118=Skoryguj
116=Popraw ostrość
;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500

328=Date and time on image
330=Factory Settings


[LastImages]
0=Katalog ze zdjęciami
1=Uruchom
2=Anuluj
10=Potwierdź
11=Ostrzeżenie
1016=Podgląd
1018=Usuń
1017=Usuń przy starcie


[WIFIX]
1=OK
2=Cancel
450=IP Address 
451=Sub-Net Mask
452=Channel
453=SSID
