[Menu]
1=Röntgensensor
2=Starten mit Windows®
3=Konfiguration
4=Zwischengespeicherte  Bilder
5=Schließen
10=Neue Bilder anzeigen während
11=Keine Anzeige
12=Sek.
13=Bis zur nächste Aktion
14=Enable connection
15=Disable connection at timeout
20=Display sensor orientation during
21=Update firmware now




[Strings]
100=Den Empfänger aktivieren oder abstellen
101=Mit/Ohne Verlängerung
301=Standardauflösung- schnelle Aufnahme- Hohe Empfindlichkeit 
302=Hohe Auflösung – maximale Detail Erkennbarkeit
500=Warning: You are about to change your WI-FI parameters. Read carefully the user manual before doing this command.
501=Your action was taken in account.
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.


[Config]
0=KONFIGURATION
1=OK
2=Abbrechen
160=Modell
128=PCI
129=USB
163=Optionen
132=Sichtbare Optionen
130=Hohe Auflösung
133=Mit Verlängerung
161=Modus
127=Mit Aktivierungsknopf/Standby Modus des Empfängers
101=Aktiv während:
102=Minute
125=Ständig
162=Bild
116=Filter
118=Ausgleichen

;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500

328=Date and time on image
330=Factory Settings

456=Film alike
457=Auto contrast
458=Test mode



[LastImages]
0=Bild Restlich
1=Lesen
2=Abbrechen
10=Bitte bestätigen
11=Warnung
1016=Vorschau
1018=Streichen
1017=Streichen nach lesen

[WIFIX]
1=OK
2=Cancel
450=IP Address 
451=Sub-Net Mask
452=Channel
453=SSID
