[Menu]
1=X-RAY CAPTOR
2=Start wanneer Windows® begint
3=Configuratie
4=Beelden in wachttijd
5=Sluiten
10=De nieuwe beelden aangeven gedurende
11=Geen weergave
12=Sec
13=Permanent
14=Enable connection
15=Disable connection at timeout
20=Display sensor orientation during
21=Update firmware now



[Strings]
100=Captor Activeren/Desactiveren
101=Met/Zonder verlengdraad
301=Standaard Resolutie
302=Hoge Resolutie
500=Warning: You are about to change your WI-FI parameters. Read carefully the user manual before doing this command.
501=Your action was taken in account.
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.


[Config]
0=CONFIGURATIE
1=OK
2=Annuleren
160=Model
128=PCI
129=USB
163=Werktuigen
132=Opties
130=Hoge resolutie
133=Met verlengdraad
161=Gedrag
127=Met activerings/desactiveringsknop captor
101=Activering tijdens:
102=minuten
125=Permanent
162=Beeld
118=Gelijkstellen
116=Filter

;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500

328=Date and time on image
330=Factory Settings

456=Film alike
457=Auto contrast
458=Test mode




[LastImages]
0=REMAINING IMAGES
1=lading
2=Annuleren
10=Gelieve te bevestigen
11=Waarschuwing
1016=Voorproef
1018=Schrap
1017=Schrap op lading

[WIFIX]
1=OK
2=Cancel
450=IP Address 
451=Sub-Net Mask
452=Channel
453=SSID
