[Menu]
1=RENTGENO JUTIKLIS
2=Pradėti, kai paisleidžia Windows® sistema
3=Konfigūravimas
4=Likę vaizdai
5=Baigti
10=Rodyti naują vaizdą per 
11=Nerodyti
12=sek
13=Pastoviai
14=Enable connection
15=Disable connection at timeout
21=Update firmware now


[Strings]
100=Įjungti/Išjungti jutiklį 
101=Su/Be prailgintu laidu
301=Netikrinta: Standartinė raiška- Greitesnis gavimas- Jautresnis rentgeno spinduliams
302=Patikrinta: Didžiausia raiška- Gauti didžiausios raiškos vaizdą- Rodyti detalesnę diagnostikos informaciją
500=Įspėjimas: Jūs ketinate keisti WI-FI parametrus. Atidžiai perskaitykite instrukciją prieš pradėdami.
501=Jūsų pakeitimai priimti.
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.



[Config]
0=KONFIGŪRAVIMAS
1=Gerai
2=Atšaukti
160=Modelis
128=PCI
129=USB
163=Įrankių juosta
132=Matomas
130=Pilna raiška
133=Su prailgintu laidu
161=Elgsena
127=Rodyti aktyvavimo mygtuką
101=Aktyvuoti per:
102=min.
125=Pastoviai
162=Vaizdo apdorojimas
118=Sulyginti
116=Paaštrinti
328=Data ir laikas vaizde
330=Gamykliniai nustatymai

456=Film alike
457=Auto contrast
458=Test mode



;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500




[LastImages]
0=LIKO VAIZDŲ
1=Užkrauti
2=Atšaukti
10=Patvirtinkite
11=Įspėjimas
1016=Peržiūra
1018=Trinti
1017=Trinti besikraunant

[WIFIX]
1=Įrašyti
2=Atšaukti
450=IP Adresas 
451=Potinklio kaukė
452=Kanalas
453=SSID
454=Skaityti esamus
455=Pagal nutylėjimą

