[Menu]
1=X-RAY SENSOR
2=윈도우 시작 시 프로그램 시작
3=환경설정
4=남은 이미지
5=나가기
10=새 이미지 디스플레이
11=디스플레이 없음
12=초단위
13=영구적으로 
14=Enable connection
15=Disable connection at timeout
20=Display sensor orientation during
21=Update firmware now


[Strings]
100=센서 활성화/비활성화
101=연결함/하지않음
301=선택하지 않음: 표준해상도- 빠른이미지획득- x-ray에 보다 민감하게 반응
302=선택됨: 최고해상도- 최고해상도이미지 만들기- 보다 상세한 진단정보 보이기
500=주의: WI-FI 설정치를 변경해야 합니다. 이 항목을 실행하기 전 사용설명서를 충분히 읽어 보십시오.
501=이 조작내용은 저장됩니다.
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.



[Config]
0=환경설정
1=OK
2=취소
160=Model
128=PCI
129=USB
163=툴바
132=보이게
130=최고해상도
133=연결함
161=작동
127=작동버튼보이기
101=작업 중 활성화:
102=분단위
125=영구적으로
162=이미지 프로세싱
118=이퀄라이즈
116=샤픈
328=이미지 상의 날짜와 시간
330=초기세팅

456=필름 얼라이크
457=오토 콘트라스트
458=테스트 모드



;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500




[LastImages]
0=남아있는 이미지
1=이미지 실행
2=취소
10=확인해 주십시오
11=주의
1016=미리보기
1018=삭제
1017=실행 중인 이미지 삭제

[WIFIX]
1=쓰기
2=취소
450=IP 주소 
451=서브-넷 마스크
452=채널
453=SSID
454=현재 읽기
455=디폴트

