
[Menu]
1=CAPTEUR INTRA-ORAL
2=Démarrer en même temps que Windows®
3=Configuration
4=Images en attente
5=Terminer
10=Afficher les nouvelles images pendant
11=Pas d'affichage
12=sec
13=En permanence
14=Activer la connexion
15=Désactiver la connexion si temps écoulé
20=Afficher l'orientation du capteur pendant
21=Mettre à jour le firmware


[Strings]
100=Activer / Désactiver le capteur
101=Coché : Mode connecté / Non coché: Mode déconnecté
301=Non coché: Résolution standard - Acquisition plus rapide - Plus grande sensibilité aux rayons X
302=Coché: Pleine résolution - Produit une image pleine définition - Contient plus d'informations radiologiques
500=Attention! Cette action va modifier vos paramètres WI-FI. Lisez bien le manuel avant d'effectuer cette commande.
501=Votre action a été prise en compte.
1000=UN NOUVEAU FIRMWARE EST DISPONIBLE. Faites un Clic droit sur l'icone ou la barre du capteur pour démarrer la mise à jour.



[Config]
0=CONFIGURATION
1=OK
2=Annuler
160=Modèle
128=PCI
129=USB1
163=Barre d'outils
132=Visible
130=Pleine résolution
133=Avec rallonge
161=Comportement
127=Avec Bouton d'activation/désactivation capteur
101=Activation pendant:
102=minutes
125=Permanente
162=Traitements d'image
118=Egalisation
116=Filtre
328=Date et heure dans l'image
330=Paramètres usine
331=Taille texte
332=Exposition dans image


456=Radio film
457=Contraste auto
458=Mode test





;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500



[LastImages]
0=IMAGES EN ATTENTE
1=Lecture
2=Annuler
10=Veuillez confirmer
11=Attention
1016=Previsualisation
1018=Effacer
1017=Effacer à la lecture

[WIFIX]
1=Memoriser
2=Annuler
450=Adresse IP
451=Masque de sous-réseau
452=Canal
453=SSID (Nom)
454=Lire actuelle
455=Par défaut

