[Menu]
1=rtg senzor
2=štart po spustení windowsu
3=konfigurácia
4=zostávajúce snímky
5=výstup
10=zobraziť nový snímok počas
11=nezobraziť
12=sekúnd
13=trvale
14=Enable connection
15=Disable connection at timeout
20=Display sensor orientation during
21=Update firmware now



[Strings]
100=Activácia/Deaktivácia senzoru
101=S/Bez pripojovacieho káblu
301=Štandardné rozlíšenie- rýchle získanie- väčšia citlivosť na röntgenové žiarenie
302=Plné rozlíšenie- produkcia plného rozlíšenia snímku- ukáž viac detailných diagnostických informácií
500=Warning: You are about to change your WI-FI parameters. Read carefully the user manual before doing this command.
501=Your action was taken in account.
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.


[Config]
0=Nastavenia
1=Uložiť
2=Zrušiť
160=Model
128=PCI
129=USB
163=Tabuľka nástrojov
132=Nastavenie
130=Plné rozlíšenie
133=s pripojovacím káblom
161=priebeh režimu
127=Zobraz aktivačný ovládač
101=Aktivuj po:
102=minutach
125=Pernamentne
162=Snímkový
118=Korekcia
116=Zaostriť

;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500

328=Date and time on image
330=Factory Settings

456=Film alike
457=Auto contrast
458=Test mode



[LastImages]
0=Zostávajúce snímky
1=zaviesť
2=zrušiť
10=prosím potvrdiť
11=upozornenie
1016=predbežné zobrazenie
1018=vymazať
1017=vymazať po načítani 

[WIFIX]
1=OK
2=Cancel
450=IP Address 
451=Sub-Net Mask
452=Channel
453=SSID
454=Read current

