[Menu]
1=X-RAY SENSOR
2=Start when Windows® starts
3=Configuration
4=Remaining images
5=Exit
10=Display new image during 
11=No display
12=sec
13=Permanent
14=Enable connection
15=Disable connection at timeout
20=Display sensor orientation during
21=Update firmware now



[Strings]
100=Aktivovat/ deaktivovat senzor
101=S/ Bez přípony
301=Standartní rozlišení - Rychlejší expozice - Více citlivé na rentgenové záření
302=Plné rozlišení - Vytvoří snímek v plném rozlišení - Zobrazí detailnější diagnostické informace
500=Warning: You are about to change your WI-FI parameters. Read carefully the user manual before doing this command.
501=Your action was taken in account.
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.

[Config]
0=NASTAVENÍ
1=Uložit
2=Storno
160=Typ
128=PCI
129=USB
163=Tool bar
132=Volby
130=Plné rozlišení
133=s příponou
161=Behavior
127=Zobrazit spouštěcí tlačítko
101=Aktivovat při:
102=minuty
125=Stále
162=Image processing
118=Vyrovnat
116=Zaosřit

;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500

328=Date and time on image
330=Factory Settings

456=Film alike
457=Auto contrast
458=Test mode



[LastImages]
0=REMAINING IMAGES
1=Load
2=Cancel
10=Please confirm
11=Warning
1016=Preview
1018=Delete
1017=Delete on load

[WIFIX]
1=OK
2=Cancel
450=IP Address 
451=Sub-Net Mask
452=Channel
453=SSID
