[Menu]
1=ДАТЧИК ДЛЯ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ
2=Запускать вместе с Windows®
3=Конфигурация
4=Снимки в очереди
5=Завершить
10=Отображать новые изображения в течении 
11=Не отображать
12=сек.
13=Постоянно
14=Enable connection
15=Disable connection at timeout
20=Display sensor orientation during
21=Update firmware now


[Strings] 
100=Активировать/Деактивировать Сенсор 
101=С/Без соединителя 
301=Стандартное разрешение- наиболее быстрое получение изображения- наибольшая чувствительность к рентгеновскому излучению 
302=Максимальное разрешение- показать наиболее полную диагностическую информацию 
500=Предупреждение: Вы собираетесь изменить настройки WI-FI. Пожалуйста, прочитайте внимательно руководство пользователя перед тем как произвести изменения.
501=Внесенные вами изменения сохранены.
1000=A NEW FIRMWARE UPDATE IS AVAILABLE. Right click on the bar or the icon to start the update.


[Config] 
0=КОНФИГУРАЦИЯ 
1=OK 
2=Отменить 
160=Модель 
128=PCI 
129=USB 
163=Панель инструментов 
132=Видимый 
130=Полное разрешение 
133=с соединителем 
161=Поведение 
127=Показывать кнопку активации 
101=Активировать во время: 
102=минут 
125=Постоянно 
162=Обработка изображения 
118=Точная настройка 
116=Резкость 

;229=USB
;228=PCI
;230=Krystal-X Wifi
;236=DSX730 V1 - 100
;237=DSX730 V2 - 100
;238=DSX730 V3 Evo1 & 2 - 103
;239=DSX730 V3 - 104
;240=Upix - 102
;241=DSX730 Evo3 - 501
;242=Krystal-X - 500

328=Дата и время на снимке
330=Настройки производителя

456=Film alike
457=Auto contrast
458=Test mode



[LastImages]
0=СНИМКИ В ОЧЕРЕДИ
1=Чтение
2=Отменить
10=Подтвердите удаление
11=Предупреждение
1016=Предварительный просмотр
1018=Удалить
1017=Удалить при чтении

[WIFIX]
1=OK
2=Отмена
450=Адрес IP 
451=Маска подсети
452=Канал
453=SSID
