Leggimi Sirona Reconstruction Server, versione 2.2

# Informazioni relative al CD Sirona Reconstruction Server

Il presente CD contiene il Sirona Reconstruction Server in lingua tedesca ed eventualmente in altre lingue. Il numero di versione corrispondente viene visualizzato durante il setup.

Numero di stampa attuale del Manuale di installazione: D3437.031.02.06.11

## Avvertenze

- Nei sistemi stand-alone (PC portatili) è necessario fare attenzione che l’adattatore MS Loop Back sia installato.

## Componenti del Sirona Reconstruction Server

- Sirona Control Server: Acquisizione di riprese e gestione di informazioni sulla licenza
- Sirona Reconstruction Server: Ricostruzione di volumi 3D

Tutti i componenti sono assegnati a SIDEXIS XG V 2.4 o superiore. Pertanto prima del Sirona Reconstruction Server è necessario installare SIDEXIS, seguendo le istruzioni del manuale SIDEXIS.

## Che cosa si deve fare dopo l'installazione?

- La configurazione dell'apparecchio avviene con l'ausilio dell'applicazione "Configurazione dei componenti radiografici (SiXABCon). Questa viene avviata tramite il SIDEXIS Manager.

# Installazione del Sirona Reconstruction Server

Di solito il CD si avvia automaticamente dopo l'inserimento. Qualora ciò non avvenisse, avviare il setup tramite il file "Autorun.exe" nella directory principale del CD.

L'installazione avviene in modo guidato. Durante la procedura di installazione vengono richieste le informazioni necessarie. In tal modo viene automaticamente rilevata la corretta configurazione.

# Presupposti per l'installazione/il funzionamento del Sirona Reconstruction Server

Sistema operativo:

- Windows XP Professional Workstation (Service Pack 3 o successivo)
- Windows 7 Ultimate 64 bit

| Requisiti minimi | Configurazione raccomandata
Processore | DualCore a partire da 2GHz | QuadCore a partire da 2GHz
Memoria principale | 4GB RAM | 4GB RAM
Disco rigido | min. 500 GB di memoria libera | min. 1 TB di memoria libera
Supporti dati di scambio | DVD-ROM (Dual Layer) | DVD-ROM (Dual Layer)
Sistema operativo | Windows XP Professional (32 bit) SP3 Windows 7 Professional (32 o 64 bit) | Windows 7 Ultimate 64bit
Scheda grafica | esterna, >512MB, risoluzione minima 1280*1024, 16,7 milioni di colori (TrueColor), Shader Model 3 per Advanced Rendering in GALILEOS Implant | esterna, >512MB, risoluzione minima 1280*1024, 16,7 milioni di colori (TrueColor), Shader Model 3 per Advanced Rendering in GALILEOS Implant
Schermo | idoneo per applicazioni diagnostiche | idoneo per applicazioni diagnostiche
Scheda di rete | Porta di rete RJ45, 100Mbit/s | Porta di rete RJ45, 1Gbit/s

L'installazione richiede l'accesso al sistema come amministratore. Per l’installazione dei componenti Sirona Reconstruction Server sono necessari i diritti di accesso per la lettura/scrittura/modifica/esecuzione sulle directory \SIDEXIS, \PDATA e \Programmi\Sirona. Durante l'installazione queste vengono create automaticamente.

# Nuove proprietà di Sirona Reconstruction Server 2.2 - Panoramica

- Migliore calibrazione

# Changelog: IN EVOLUZIONE

## Sirona Reconstruction Server 2.1 Modifiche

- MARS: La riduzione degli artefatti in metallo (ORTHOPHOS XG 3D)
- HD Mode: modalità ad alta definizione (ORTHOPHOS XG 3D)
- Miglioramento della qualità dell'immagine: Omogeneità(ORTHOPHOS XG 3D e GALILEOS)
- Miglioramento della qualità dell'immagine: Contrasto (ORTHOPHOS XG 3D e GALILEOS)

## Sirona Reconstruction Server 2.0 Modifiche

- Riduzione degli artefatti metallici

## Sirona Reconstruction Server 1.8 Modifiche

- Supporto di ORTHOPHOS XG 3D

## Sirona Reconstruction Server 1.7.2 Modifiche

- Durante la ripresa di servizio per la regolazione del collimatore sono state rimosse le linee di tolleranza per la parte posteriore della tiroide.
- Indicazione dose in Sidexis: Nella finestra "Bild beschreiben" (Descrizione immagine) viene ora indicata la dose.
- Miglioramento della ricostruzione: migliore omogeneità nel volume (parti molli e ossa) e migliore visualizzazione al di fuori del volume 100%.
- L'esportazione per altri produttori supporta la risoluzione di 0,15 mm e 0,2 mm e l'esportazione a 16 Bit

## Sirona Reconstruction Server 1.7 Modifiche

- Tutti i componenti sono compatibili con XGNetDeploy
- Lingue nuove: cinese semplificato, cinese tradizionale
- Modifiche necessarie per il collimatore meccanico GALILEOS
- Sirona Control Admin visualizza informazioni dettagliate sull’utilizzo della licenza (stazione)
- Le stringhe di caratteri asiatici possono essere visualizzate su GALILEOS EasyPad
- Classic PAN: Riduzione degli artefatti
- Classic PAN disponibile con tutti i sistemi
- Migliore calibrazione
- Migliore algoritmo di ricostruzione (SNR, omogeneità nel volume)
- Sirona Control Server con pulsante di riavvio
- Supporto Windows Vista anche per GALILEOS Server

## Sirona Reconstruction Server 1.6 Modifiche

- Adattamenti per comfort di GALILEOS, considerazione di nuovi ID dilicenza.
- Classic-PAN: Nuova vista panoramica con tecnica della cancellazione(dipende dalla concessione di licenza e dall'omologazione nel paese).

## Sirona Reconstruction Server 1.5 Modifiche

- Funzione integrata per la creazione del GALILEOSViewer con un record di dati.
- Ricostruzione più rapida.
- Trasmissione più veloce dei dati dall'apparecchio alla RCU grazie alla compressione dei dati.
- Ulteriori lingue: giapponese, coreano, olandese, portoghese, russo.
- One Button Rescue: I casi di Rescue possono essere importati facilmente con un clic.
- I data container vuoti vengono cancellati all'avvio del servizio.
- Nuovo programma VO2 per la creazione di un volume con 300 µm di lunghezza voxel dei bordi: consente un'elaborazione più rapida con minori quantità di dati.
- Riduzione della quantità di dati: le dimensioni dei volumi 3D Ricostruiti è stata ridotta da 256 s 180 MB.

## Sirona Reconstruction Server 1.4 Modifiche

- Sirona Control Server può essere avviato da tutte le postazioni di lavoro.
- Sirona Control Admin può essere facilmente avviato per casi di Rescue e di gestione della licenza dal Sidexis Manager.
- Misurazione della dose modificata a radiazione continua per l’utilizzo di una gamma più ampia di apparecchi di misurazione della dose.

# Hotline

In caso di domande o di richieste di ulteriori informazioni:
Tel. +49 (0) 62 51 / 16 - 16 16

Contact form for technical requests

Vi auguriamo buon lavoro con il Sirona Reconstruction Server e Vi ringraziamo per avere scelto di acquistare un nostro prodotto.

Il Vostro team SIDEXIS

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstr. 31
D - 64625 Bensheim